Приложение №1

к приказу Министерства транспорта и

дорожного хозяйства

 Чувашской Республики

от 16.02.2016 № 02-03/36

П Е Р Е Ч Е Н Ь

автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения (участков таких автомобильных дорог) в Чувашской Республике, на которых вводится временное ограничение движения транспортных средств

в весенний период, предельно допустимые значения нагрузок на оси транспортного средства

на период временного ограничения движения

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеавтомобильной дороги | Протяженность, км | Предельно допустимые значения нагрузки на ось транспортного средства\* |
| одиночной оси | двухосной тележки | трехосной тележки |
| тс(кН) | тс(кН) | тс(кН) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Автодорога Чебоксары – Сурское (до границы Ульяновской области) | 194,140 | 6,0 | 5,0 | 4,0 |
|  | Автодорога «Аниш» (а.д. «Волга» – Урмары – Канаш – Ибреси – Алатырь) | 160,720 | 6,0 | 5,0 | 4,0 |
|  | Автодорога «Сура»  | 86,866 | 6,0 | 5,0 | 4,0 |
|  | Автодорога Калинино – Батырево – Яльчики (в том числе подъезд к с. Яльчики) | 128,047 | 5,0 | 4,0 | 3,0 |
|  | Автодорога Авданкасы – Моргауши – Козьмодемьянск (до границы Республики Марий Эл) | 37,609 | 6,0 | 5,0 | 4,0 |
|  | Автодорога Никольское – Ядрин – Калинино | 67,848 | 4,0 | 3,0 | 2,0 |
|  | Автодорога Шихазаны – Калинино | 37,520 | 6,0 | 5,0 | 4,0 |
|  | Автодорога «Чебоксары – Сурское» – Мишуково – Ардатов (до границы Мордовской Республики) | 26,300 | 6,0 | 5,0 | 4,0 |
|  | Автодорога Кугеси – Атлашево – Новочебоксарск | 25,490 | 6,0 | 5,0 | 4,0 |
|  | Автодорога Комсомольское – Яльчики – Буинск (до границы Республики Татарстан) | 41,260 | 5,0 | 4,0 | 3,0 |
|  | Автодорога Порецкое – Мочкасы (до границы Нижегородской области) | 10,330 | 6,0 | 5,0 | 4,0 |
|  | Автодорога Алатырь – Ахматово – Ардатов (до границы Мордовской Республики) | 7,000 | 6,0 | 5,0 | 4,0 |
|  | Автодорога Урмары – Ковали – Нурлаты (до границы Республики Татарстан) | 12,800 | 6,0 | 5,0 | 4,0 |
|  | Автодорога Шумерля – Наваты (до р. Сура) | 3,546 | 6,0 | 5,0 | 4,0 |
|  | Автодорога Янтиково – Чутеево – Большие Кайбицы (до границы Республики Татарстан)  | 18,580 | 6,0 | 5,0 | 4,0 |
|  | Автодорога Шемурша – Сойгино – Алтышево – а.д. «Аниш» |  67,787 | 6,0 | 5,0 | 4,0 |
|  | Автодорога «Калинино – Батырево – Яльчики» – Большое Чеменево – «Шемурша – Сойгино – Алтышево»  | 49,618 | 5,0 | 4,0 | 3,0 |
|  | Автодорога «Цивильск – Ульяновск» – Яманчурино | 28,430 | 6,0 | 5,0 | 4,0 |
|  | Автодорога «Калинино – Батырево – Яльчики» – Починок-Инели – граница Республики Татарстан | 26,172 | 6,0 | 5,0 | 4,0 |
|  | Автодорога Канаш – Тюлькой – Словаши – а.д. «Волга»  | 38,721 | 6,0 | 5,0 | 4,0 |
|  | Автодорога «Цивильск – Ульяновск» – Ачакасы – Янгорчино – «Вурнары – Убеево – Красноармейское» | 36,910 | 5,0 | 4,0 | 3,0 |
|  | Автодорога «Вятка» до выхода на а.д. «Волга»  | 21,673 | 6,0 | 5,0 | 4,0 |
|  | Автодорога Аликово – Ишаки  | 31,470 | 4,0 | 3,0 | 2,0 |
|  | Автодорога Аликово – Старые Атаи – а.д. «Сура» | 41,566 | 6,0 | 5,0 | 4,0 |
|  | Автодорога Атлашево – а.д. «Волга» – Марпосад | 6,970 | 6,0 | 5,0 | 4,0 |
|  | Автодорога Вурнары – Убеево – Красноармейское | 34,212 | 6,0 | 5,0 | 4,0 |
|  | Автодорога «Волга» – Марпосад | 32,950 | 6,0 | 5,0 | 4,0 |
|  | Автодорога «Волга» – Марпосад – Октябрьское – Козловка | 44,710 | 6,0 | 5,0 | 4,0 |
|  | Автодорога «Волга» – Большой Сундырь – пристань Шешкары | 19,073 | 5,0 | 4,0 | 3,0 |
|  | Автодорога «Волга» – Вурманкасы – РГУ «Реабилитационный центр для ветеранов и инвалидов» | 3,224 | 5,0 | 4,0 | 3,0 |
|  | Автодорога «Волга» – Сюктерка | 2,890 | 6,0 | 5,0 | 4,0 |
|  | Автодорога «Волга» – Козловка | 9,400 | 6,0 | 5,0 | 4,0 |
|  | Автодорога «Вятка» – пос. Северный | 29,766 | 5,0 | 4,0 | 3,0 |
|  | Автодорога «Вятка» – пос. Северный» – база отдыха «Росинка» | 1,466 | 6,0 | 5,0 | 4,0 |
|  | Автодорога Ибреси – Березовка – Кудеиха | 47,552 | 6,0 | 5,0 | 4,0 |
|  | Автодорога «Марпосад – Аксарино» – база отдыха «Белые Камни» | 5,338 | 6,0 | 5,0 | 4,0 |
|  | Автодорога Моргауши – Тораево – а.д. «Сура» | 24,020 | 4,0 | 3,0 | 2,0 |
|  | Автодорога Сосновка – Северный – Первомайский | 1,110 | 6,0 | 5,0 | 4,0 |
|  | Автодорога Цивильск – Красноармейское – Кюль-Сирма | 34,640 | 6,0 | 5,0 | 4,0 |
|  | Автодорога «Чебоксары-Сурское»-с. Порецкое | 1,640 | 6,0 | 5,0 | 4,0 |
|  | Автодорога Ядрин – Николаевское – Новые Атаи | 26,052 | 6,0 | 5,0 | 4,0 |
|  | Автодорога Ядрин – д. Канаш | 12,002 | 6,0 | 5,0 | 4,0 |
|  |  Объездная а.д. с. Комсомольское | 2,229 | 6,0 | 5,0 | 4,0 |

\* Предельно допустимые для проезда по автомобильным дорогам общего пользования нагрузки на ось транспортного средства определены на основе данных транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог, полученных по результатам оценки технического состояния автомобильной дороги.